{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水水质情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水水质情况","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,10],[3,0,4,0],[4,10,16,10],[17,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市番禺区供水企业管网水水质情况"]
["(2024年6月)"]
["检测数据由深圳市粤环科检测技术有限公司提供"]
["指标","pH","游离氯","色度","浑浊度","臭和味","高锰酸盐指数（以O2计）","氯化物","菌落总数","总大肠菌群","6月水质综合合格率"]
[null,"无量纲","mg/L","度","NTU","/","mg/L","mg/L","CFU/mL","MPN/100mL",{"v":1,"d":"100.00%"}]
["限值","不小于 6.5 且不大于 8.5","≥0.05且≤2",15,"1","无异臭、异味",3,250,100,"不应检出"]
["广州市番禺水务股份有限公司第一水厂",7.54,0.52,"5L","1L","无",0.16,7.72,"未检出","未检出"]
["广州市番禺水务股份有限公司第二水厂",7.52,0.39,"5L","1L","无",0.7,8.2,5,"未检出"]
["广州市番禺区东乡供水有限公司",7.5,0.69,"5L","1L","无",0.38,11.1,"未检出","未检出"]
["广州市番禺石碁自来水公司",7.56,0.47,"5L","1L","无",0.66,8.09,"未检出","未检出"]
["广州市番禺钟村自来水有限公司",7.48,0.43,"5L","1L","无",0.4,8.06,4,"未检出"]
["广州市番禺沙湾自来水有限公司",7.49,0.46,"5L","1L","无",0.76,7.8,3,"未检出"]
["广州市番禺南村自来水有限公司",7.43,0.46,"5L","1L","无",0.29,8.18,1,"未检出"]
["广州市莲泉供水有限公司",7.44,0.49,"5L","1L","无",0.22,8.29,6,"未检出"]
["广州市番禺化龙自来水有限公司",7.37,0.48,"5L","1L","无",0.22,8.38,7,"未检出"]
["广州市番禺新造自来水有限公司",7.55,0.48,"5L","1L","无",0.18,8.2,14,"未检出"]
["广州市番禺大石自来水有限公司",7.44,0.74,"5L","1L","无",0.19,10.5,44,"未检出"]
["注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；\n     2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位；\n     3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。\n     4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。\n     5.“L”表示检测结果低于该项目方法检出限；"]