{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["预算","附页-评审说明"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"预算","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,0,6,2],[6,3,6,5],[7,0,7,1],[7,2,7,5],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,1],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[18,4,18,5],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,0,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["   年   造石碁镇水稻种植创高产奖励"]
["测产确认书"]
["申请人",null,null,"身份证\n（统一社会信用代码）"]
["村别",null,null,"地址"]
["测量单位",null,null,"审核单位","石碁镇农业农村办公室"]
["项目内容",null,null,"测量值"]
["水稻实际种植面积（亩）"]
["水稻实际每造亩产（斤）"]
["其   他   说   明"]
[]
[]
["审核单位(盖章)",null,"测量单位(盖章)",null,"申请人"]
[]
[]
[]
[]
["签名：",null,"签名：",null,"签名（指模或盖章）："]
[]
[]
["       年    月    日",null,"  年   月    日",null,"           年    月    日"]

{"sheet":"附页-评审说明","index":1,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,3,5],[4,0,12,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[19,0,19,5],[20,0,21,5],[22,0,22,1],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[30,0,30,1],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[32,0,32,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附页"]
["评审说明及核减原因说明"]
["评    审   说   明"]
{"$rows_empty":16}
["二、核减（增）原因："]
["（一）工程量问题：\n1.补水工程：暂扣除一体化污水设施1台，潜污泵3台。沉管灌注桩少计105米；外电工程电缆多计220米，电缆保护管多计200米，高压水泥旋喷桩多计68.34米，扣除5%水泥稳定石屑B级道路112.8平方米等，此处综合核减造价约15万。\n2.截污工程：暂扣人行道路面部分，拆除混凝土结构67.57立方米。拆除路面B级道路水泥路面多计42.99平方米，拆除基层B级道路混凝土道路多计42.99平方米，5%水泥稳定石屑B级道路多计3325.53平方米，级配碎石B级道路多计42.99平方米，水泥混凝土B级道路多计42.99平方米，挖沟槽土方多计206.54立方米，余方弃置多计206.54立方米，挖淤泥、流砂多计39.36立方米，回填方（石屑）多计39.36立方，圆木桩多计208米等，此处综合核减造价约7万。\n （二）单价问题:\n1.补水工程：沉管灌注桩综合单价偏高549.27元/米，混凝土承台综合单价偏高334.19元/立方米，顶管 D1020×14综合单价偏高862.54元/米，其余单价按2016年第三季度《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》调整等,此处综合核减造价约79万元。\n2.截污工程：D630×10顶管81.87元/米，顶管D820×10综合单价偏高493.28元/米，钢管管件制作、安装弯头综合单价偏高101元/个，钢管管件制作、安装三通综合单价偏高82.9元/个，Φ1250圆形混凝土检查井综合单价偏高1,041.99元/座，2700×1100混凝土截污井179.05元/座，2700×1100混凝土截污井综合单价偏高176.07元/座，1900×1100混凝土截污井综合单价偏高175.93元/座，1500×1100混凝土截污井综合单价偏高173.3元/座，Φ1250圆形混凝土沉泥井综合单价偏高1,632.17元/座，1500×1200倒虹井综合单价偏高219.13元/座，1800×1200倒虹井综合单价偏高218.28元/座，A混凝土渠道 0.6×0.8综合单价偏高79.9元/米，B混凝土渠道0.6×0.8综合单价偏高128.99元/米，密封混凝土渠道0.6×0.8综合单价偏高83.6元/米，混凝土井d6000工作井综合单价偏高12,552.4元/座，混凝土井d4000接收井综合单价偏高14,060.32元/座，混凝土井微型顶管工作井DN2000综合单价偏高3,059.97元/座，混凝土井微型顶管接收井DN2000综合单价偏高2,778.41元/座，铸铁管综合单价偏高207.96元/米，塑料管147.13元/米等，此处综合核减造价约17元\n3.水利工程：部分清单重新组价，船运至卸淤区(运距80km)综合单价偏高37.03元/立方米，景架综合单价偏高35,689.91元/座，此处综合核减造价约72万元。\n4.生态修复：曝气机综合单价偏高564.90元/套，生物药剂按一年用量计算综合单价偏高22.5元/平方米等，此处综合核减造价约91万元。\n（三）其他问题：无。\n   以上综合核减2,826,433.06元\n  "]
[]
["主管或实施单位(盖章)",null,"建设单位(盖章)",null,"评审单位(盖章)"]
[]
[]
[]
[]
["负责人签名：",null,"负责人签名：",null,"负责人签名："]
[]
[]
["       年    月    日",null,"  年   月    日",null,"           年    月    日"]